Vitesse de déplacement de la couche initiale
====
Ce réglage permet d'ajuster la vitesse des déplacements lors de l'impression de la première couche.

La vitesse d'impression doit être plus faible pendant la première couche que pendant le reste de l'impression, car la buse risque davantage d'arracher l'impression de le plateau d'impression.

Pendant la première couche, l'impression est plus sensible aux vibrations de le plateau d'impression. L'augmentation de la vitesse de déplacement de la couche initiale peut provoquer davantage de vibrations. Il en résulte une réduction de l'adhérence entre l'impression et le plateau d'impression, ce qui augmente le risque de défaillance.

Néanmoins, la vitesse de déplacement de la première couche peut être supérieure à la vitesse d'impression, car elle ne subit pas de sous-extrusion.
