Interligne intermédiaire du radeau
====
Ce réglage permet d'ajuster l'espacement entre les lignes adjacentes dans la couche centrale du radeau. Il est similaire au paramètre [Distance de la ligne de remplissage](../infill/infill_line_distance.md). L'objectif principal est d'ajuster la rigidité du radeau et la qualité du support de la couche supérieure.

![Dimensions relatives au radeau](../images/raft_dimensions_fr.svg)

L'espacement des lignes réduit le temps d'impression du radeau. Cela facilite également le pliage du radeau, qui peut ainsi se détacher plus facilement. Cependant, si les lignes sont très espacées, les couches supérieures du radeau ne seront pas bien supportées. Cela rend la surface du radeau inégale, ce qui réduit l'adhérence entre le radeau et la maquette, mais rend également le côté inférieur de la maquette plus sale.
