Compensation du rétrécissement du facteur d'échelle verticale
====
Ce paramètre met automatiquement le modèle à l'échelle avant le tranchage, dans le sens vertical. L'objectif est de compenser tout rétrécissement qui se produit lorsque l'impression se refroidit à la température ambiante. En rendant l'impression légèrement plus grande que souhaitable, le résultat final pourrait être plus fidèle aux dimensions originales du modèle d'entrée. Ce facteur d'échelle s'applique uniquement à la direction Z.

La mise à l'échelle dans le sens vertical pose moins de problèmes que dans le sens horizontal, car il y a moins de contraintes internes dans le sens vertical. Il n'y a pas de lignes imprimées verticalement, et la contraction après impression sera donc presque entièrement horizontale. Le matériau lui-même se contracte en raison du refroidissement, mais cet effet est très faible, surtout avec le PLA.

Un facteur de 100 % n'entraîne aucune mise à l'échelle. Un facteur d'échelle légèrement supérieur à 100 % est approprié pour certains matériaux à haute température comme le polycarbonate. Un facteur d'échelle inférieur à 100 % indiquerait que le matériau s'expanse lors du refroidissement, comme une mousse peut-être.
