Počet kroků na milimetr (E)
====
Většina 3D tiskáren používá krokové motory ve svých podavačích k pohybu vlákna tam a zpět. Tyto motory se otáčí po krocích a mají potíže s pobytem mezi dvěma polohami kroků. Kroky jsou v podstatě přesností podavače. Toto nastavení naznačuje tuto přesnost: Kolik kroků motoru by mělo za následek posunutí vlákna o jeden milimetr?

To neplatí pro tiskárny, které ve svých podavačích nepoužívají krokové motory. Cura bude také předpokládat, že velikost kroků podavačů je stejná pro každý extrudér, pokud je zapojeno více podavačů.

Toto nastavení se v aplikaci Cura vůbec nepoužívá. Používá ho však plug-in X3Gwriter k výstupu X3G souborů se správnou velikostí kroku.

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**