Volume minimal avant roue libre
====
Ce réglage garantit qu'une quantité minimale de matériau est correctement extrudée avant l'application d'impression en roue libre. Si le contour est si petit que cette quantité minimale de matériau n'est pas extrudée correctement, l'impression en roue libre sera pas active  vers la fin du contour.

Ceci est nécessaire pour de très petites pièces, si l'impression en roue libre est appliqué, il n'aura pas le temps de faire circuler à nouveau le matériau correctement lorsqu'il passera d'un contour en roue libre à un autre. Cela conduit très facilement à une sous-extrusion. Il est alors préférable de renoncer à la technique de la roue libre.

Augmenter ce réglage réduira la sous-extrusion avec de très petites pièces. Cependant, cela augmentera également la visibilité des coutures pour ces pièces.
