Предпочтительный откат
====
Компенсация перекрытия стен уменьшит скорость потока для некоторых участков стен. Если эта скорость становится меньше параметра [Минимальный поток стенки](../shell/wall_min_flow.md), вместо линий будет выполнено перемещение.

Включение этого параметра позволяет выполнить откат материала во время холостого хода для компенсации стены.

Эффект от этой настройки заключается в уменьшении просачивании остатков материала, находящихся в сопле во время перемещения. Назначение Параметра "Минимальный поток стенки" заключается в том, чтобы уменьшить наплывы на тонких стенках. Для улучшения ситуации, данный параметр следует активировать.

Однако откат на внешних стенках на некоторое время останавливает сопло. Задержка сопла на длительное время над деталью оставляет на ее поверхности видимые дефекты. Кроме того это увеличивает общее время печати, а на поверхности прутка материала из-за дополнительных ретрактов остаются следы от подающей шестерни, что тоже пагубно влияет на качество.
