Vzdálenost retrakce pro přepnutí trysek
====
Při tisku pomocí více extrudérů budou extrudéry, které aktuálně netisknou, drženy v pohotovostním režimu. Je-li materiál v pohotovostním režimu, musí být materiál zcela vytažen z tepelné zóny, protože v opačném případě bude mít spoustu času vytékat.

Toto nastavení určuje, jak daleko je materiál pro tento extrudér retrahován, když extrudér přejde, při výměně extruderů, do režimu spánku. Může být konfigurován samostatně od [běžné vzdálenosti retrakce](../travel/retraction_amount.md), protože vzdálenost extruze je obvykle mnohem větší, aby se zabránilo tomu, že materiál bude dále vytékat a degradovat se v komoře trysky, zatímco ostatní extrudéry tisknou.