Accélération de la paroi
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions pendant l'impression des parois. L'accélération dans les parois peut être réglée à une vitesse différente de celle du reste de l'impression.

Le réglage de l'accélération ici affectera grandement la précision dimensionnelle de l'impression. Des taux d'accélération élevés provoquent des ondes de choc dans toute l'imprimante. Ces ondes de choc sont visibles dans l'impression lorsque la buse ou le plateau d'impression vibre. Comme les parois sont très visibles de l'extérieur, il est courant que les parois soient imprimées avec un taux d'accélération plus faible que le reste de l'impression. Cela entraîne cependant une augmentation de la durée d'impression.
