Remplir les trous entre les parois
====
De nombreuses estampes contiennent des pièces plus fines que l'épaisseur de la paroi souhaitée. Dans la plupart des cas, c'est très bien, mais pour certaines empreintes, cela laisserait un espace entre les parois. Si ce paramètre est activé, les espaces entre les parois seront remplis d'une quantité de matériau supplémentaire.

![Un long et mince espace entre les parois opposées est indiqué sur les côtés gauche et droit de l'image](../../../articles/images/fill_perimeter_gaps_disabled.png)
![Les espaces entre les parois sont remplis de matériau](../../../articles/images/fill_perimeter_gaps_enabled.png)

Il existe deux cas courants où il est utile de combler les trous :
* Entre deux parois opposées dans les tirages qui sont minces (comme le montrent les images ci-dessus). Le comblement de ces vides augmente la résistance de la pièce à ces endroits, car les deux parois opposées ne peuvent plus se déplacer séparément l'une de l'autre.
* Dans les angles très nets, il y aura un espace à l'intérieur de la paroi extérieure où la paroi intérieure est trop épaisse pour atteindre l'angle. Le fait de combler ces espaces augmente la résistance mais donne également à la paroi extérieure un aspect plus uniforme.

**Il est conseillé de bien regarder quels sont les mouvements de déplacement nécessaires si cela est possible. Le remplissage des espaces est effectué une fois que les parois ont terminé d'être imprimées.**
