Tok při tisku pláště přemostění
====
Toto nastavení upravuje množství materiálu, který je extrudován pro tisk spodní strany přemostění.

![Při 100% průtoku jsou linie vykresleny s normální šířkou](../../../articles/images/bridge_skin_density_100.png)
![Při průtoku 50% jsou linie tenčí](../../../articles/images/bridge_skin_material_flow_50.png)

Snížení množství materiálu účinně sníží šířku linií spodní strany, která překlenuje mezeru. Při snížené šířce linie je poměr povrchu ke hmotnosti linií větší, což jim umožňuje se rychleji ochladit a zabrání, aby se tolik prohýbaly.

Přílišné snížení průtoku však způsobí velkou změnu průtoku, zejména v kombinaci s [pomalejší rychlostí tisku](bridge_skin_speed.md). Ve skutečnosti nebude materiál schopen měnit svůj tok velmi rychle, což znamená, že linie budou o něco silnější, než se očekávalo, když se tok zpomalí a o něco tenčí, než se očekávalo, když se tok zrychlí.