Vitesse de rétraction
====
Il s'agit de la vitesse à laquelle la matière est retirée de la chambre de la buse lors d'un retrait.

En général, il est préférable de régler cette vitesse le plus haut possible sans broyer la matière au niveau de l'alimentateur. En déplaçant le filament à une vitesse plus élevée, la buse reste immobile pendant un temps plus court, ce qui réduit la taille de la goutte à l'endroit où elle se rétracte et réduit légèrement le temps d'impression.

Cependant, si la vitesse est réglée trop haut, la force exercée par le margeur sera si élevée que la roue du margeur commencera à moudre le filament. Cela réduit la fiabilité de l'impression.
