Rychlost ventilátoru tisku raftu
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost, kterou se chladicí ventilátory budou otáčet během tisku raftu.

Zvýšení rychlosti ventilátoru způsobí, že se materiál rychleji ochladí. To může způsobit deformaci, protože vnitřní napětí v plastu se před plastovými sadami nemůže uvolnit. Může také způsobit, že raft přilne méně dobře k podložce tisku, protože materiál není schopen tolik vytékat, o kolik by jinak mohl zvětšit svou kontaktní plochu s tiskovou podložkou. Se zvýšenou rychlostí ventilátoru se však linie také lépe přemostí ve střední a horní vrstvě a vytvoří hladší povrch vašeho raftu, což nakonec povede k hladšímu povrchu vašeho tisku.

Při použití raftu bude [rychlost ventilátoru v počáteční vrstvě](../cooling/cool_fan_speed_0.md) ovlivňovat rychlost ventilátoru v počáteční vrstvě modelu, než v první vrstvě raftu.