Geschwindigkeit Skirt/Brim
====
Mit dieser Einstellung wird die Geschwindigkeit des Skirts oder des Brims getrennt vom Rest des Drucks eingestellt.

Der Skirt oder der Brim wird normalerweise eher langsam gedruckt, damit er besser auf der Bauplatte haftet. Wenn man langsamer druckt (bis zu einem gewissen Grad), haftet sie im Allgemeinen besser, aber es dauert länger, sie zu drucken.

Auch wenn der Skirt und der Brim auf der ersten Schicht gedruckt werden, hat diese Einstellung Vorrang vor der Einstellung [Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht](speed_print_layer_0.md).