Позиция Z шва
====
Если настройка [Выравнивание шва по оси Z](../shell/z_seam_type.md) установлено в пользовательском режиме, шов будет размещен в одном из списка выбранных направлений.

![Шов находится слевой стороны модели](../../../articles/images/z_seam_x_left.png)
![Шов находится на задней части модели](../../../articles/images/z_seam_y_back.png)
![Шов находится справой стороны модели](../../../articles/images/z_seam_x_right.png)
![Шов находится на передней части модели](../../../articles/images/z_seam_y_front.png)

По умолчанию доступен список из восьми направлений расположения шва в пользовательском режиме. Лучше всего выбрать место шва, где он будет наименее заметен. Во всяком случае это все зависит от дизайна модели. Лучше всего распологать шов внутри угла, если такой угол доступен. Или выбрать любой другой из доступных режимов, а после после окончания печати такой шов можно легко удалить канцелярским ножом.

**Фактически шов распологается как можно ближе к указанному режиму, используйте более интуитивные настройки [X координата для Z шва](../shell/z_seam_x.md) и [Y координата для Z шва](../shell/z_seam_y.md) чтобы расположить швы в конкретном месте **