Dicke der Raft-Basis
====
Mit dieser Einstellung wird die vertikale Dicke der untersten Schicht des Rafts angepasst.

![Abmessungen in Bezug auf das Raft](../../../articles/images/raft_dimensions.svg)

Ähnlich wie bei der Einstellung [Dicke der ersten Schicht](../resolution/layer_height_0.md) bewirkt eine Erhöhung der Höhe der ersten Schicht des Rafts, dass die Düse mit mehr Kraft extrudiert. Dies verbessert die Haftung zwischen dem Raft und der Bauplatte. Außerdem kann die zusätzliche Schichtdicke Schwankungen in der Höhe der Bauplatte auffangen, wenn die Bauplatte nicht exakt eben ist.