Šířka odstranění horního pláště
====

Odstraní tenké části úplně vyplněných vrchních vrstev a místo toho je vytiskněte s výplní. To šetří čas a tiskový materiál.

V případě strmých povrchů jsou horní vrstvy často velmi tenké. Není to nutné, protože vodorovná pevnost stěn je více než dostatečná, pokud je povrch téměř zcela svislý.

![Před odstraněním](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Po odstranění](../../../articles/images/skin_preshrink_shrunk.png)

Pokud toto nastavení příliš zvětšíte, riskujete otevření malých otvorů na horní straně, protože se místo pláštěm, zaplní vyplní.