Ruckfunktion Wand
====
Diese Einstellung bestimmt die Geschwindigkeit, mit der die Düse beim Drucken der Wände durch die Ecken fahren kann. Dies kann separat vom restlichen Druck konfiguriert werden.

Während des Drucks der Wände ist der Drucker sehr empfindlich gegenüber Vibrationen. Wenn der Druckkopf in Bezug auf das gedruckte Objekt vibriert, wird dies in Form von Ringing im endgültigen Druck sichtbar. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Wände mit einer geringeren Ruckrate zu drucken als den Rest des Drucks.

Allerdings werden dadurch die Ecken an der Außenseite weniger scharf, weil die Düse in der Ecke langsamer wird und dann auch in der Ecke mehr Material abgibt. Dieser Effekt ist besonders stark bei Bowden-Druckern, bei denen die Reaktionszeit der Zuführung länger ist. Es ist ein Balanceakt.