Zrychlení sukénky/krempy
====
Toto nastavení řídí rychlost, jakou tryska zrychluje v různých směrech během tisku sukénky nebo krempy. Zrychlení během tisku sukénky nebo krempy může být nastaveno jinou hodnotu než ve zbytku tisku. I když jsou sukénka a krempa vždy exkluzivní k počáteční vrstvě, tento parametr nahrazuje parametr [Zrychlení tisku počáteční vrstvy](acceleration_print_layer_0.md). Vytisknou se pomocí zrychlení určeného tímto parametrem, nikoli obecně podle parametru počáteční vrstvy.

Krempa je rozhodující pro přilnavost k loži, takže snížení rychlosti zrychlení během tisku krempy může snížit vibrace při tisku krempy, pak zlepšit přilnavost krempy k podložce tisku, čímž se zvyšuje efektivita krempy s menšími náklady na tisk.

Účinek zrychlení na krempu a sukénku je obecně velmi slabý, protože se jedná o linie s měkkými křivkami. Zrychlení je často plně podporováno parametrem [Ryv (jerk) sukénky/krempy](jerk_skirt_brim.md).