Tok pro rozhraní podpěry
====
Tento parametr upravuje tok pouze pro rozhraní podpěry. Tok rozhraní podpěry lze nastavit odděleně od toku pro zbytek podpěry.

Úprava toku během tisku rozhraní podpěry je způsob zastavení prostoru pro vyřešení problémů s rychlostí vytlačování nebo přilnavostí mezi modelem a podpěrou. Stejného účinku lze dosáhnout úpravou [šířky linií](../resolution/support_interface_line_width.md) nebo [vzdálenosti linií](../support/support_roof_line_distance.md) rozhraní podpěry, ale nastavení toku může být intuitivnější.

Pokud existuje problém s rychlostí vytlačování, je nejlepší prozkoumat [rychlost tisku](../speed/speed_support_interface.md), [teplotu](material_print_temperature.md) a [šířky linií](../resolution/support_interface_line_width.md). Může být příliš velký rozdíl mezi tokem podpůrného rozhraní a ostatními strukturami vrstvy. Možná je šířka linie příliš tenká, aby mohla být řádně vytlačena. Pokud je rozhraní vytištěno pomocí [jiného materiálu](../support/support_interface_extruder_nr.md), je běžným problémem to, že materiál, pomocí kterého je rozhraní vytištěno, nemá dostatek času na to, aby začal řádně vytékat. Tento problém lze vyřešit pomocí [aktivační věže](../dual/prime_tower_enable.md) nebo zvětšením [oblasti rozhraní podpěry](../support/support_interface_offset.md).

Pokud podpěra přilne příliš dobře k modelu, bude nastavení [šířky linií](../resolution/support_interface_line_width.md) obecně efektivnější, protože také umožňuje přiblížení linií za účelem získání stejné hustoty výplně podpěry.