Mindestgeschwindigkeit
====
Wenn eine Schicht sehr wenig Zeit zum Drucken benötigt, wird die Druckgeschwindigkeit soweit reduziert, dass die Schicht immer noch die [Mindestzeit für Schicht](cool_min_layer_time.md) zum Drucken benötigt. Sie wird jedoch nicht unter diese Mindestgeschwindigkeit reduziert. Wenn das Drucken der Schicht mit der Mindestgeschwindigkeit weniger als die Mindestzeit für die Schicht dauern würde, wartet der Drucker am Ende der Schicht, bis die Mindestzeit für die Schicht abgelaufen ist.

Die Einhaltung der Mindestzeit für die Schicht ist wichtig, damit die vorhergehende Schicht aushärten kann, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Eine Verringerung der Druckgeschwindigkeit hilft, da die Lüfter am Druckkopf das Filament länger anblasen können. Eine zu starke Verringerung der Druckgeschwindigkeit ist jedoch nachteilig, da sich die Wärme von der Düse auf die unteren Schichten und die angrenzenden Wände ausbreiten kann. Dies kann dazu führen, dass die Oberfläche sehr unordentlich wird und lokal durchhängt. Aus diesem Grund gibt es auch eine Mindestgeschwindigkeit. Am Ende der Schicht fährt der Druckkopf normalerweise etwas nach oben (es sei denn, die Einstellung [Druckkopf anheben](cool_lift_head.md) ist deaktiviert), so dass das Gebläse das Filament etwas länger anblasen kann, bis die Mindestzeit für Schicht abgelaufen ist. Der Drucker fährt dann mit der nächsten Schicht fort.

![Welche Lüfterdrehzahl wird wo verwendet](../../../articles/images/cool_fan_speed.svg)

Ein sehr kleines Teil kann beispielsweise eine Schicht haben, die bei einer normalen Geschwindigkeit von 30 mm/s 3 Sekunden zum Drucken benötigt, aber die Mindestzeit für die Schicht ist auf 10 Sekunden eingestellt. Der Drucker würde dann seine Geschwindigkeit auf 9 mm/s reduzieren, so dass es genau 10 Sekunden dauern würde, dieses Teil zu drucken. Wenn jedoch eine Mindestgeschwindigkeit von 10 mm/s eingestellt ist, würde der Drucker diese Schicht stattdessen mit 10 mm/s drucken und nach 9 Sekunden fertig sein. Wenn [Druckkopf anheben](cool_lift_head.md) aktiviert ist, wartet der Drucker am Ende der Schicht 1 Sekunde, bevor er mit der nächsten Schicht beginnt (andernfalls wird er sofort fortfahren, ohne zu warten).