Rychlost naplnění při přepnutí trysek
====
Když je tryska v pohotovostním režimu, materiál je udržován mimo tepelnou zónu, aby byl chráněn před degradací. Toto nastavení umožňuje konfigurovat rychlost, jakou je materiál tlačen zpět do tryskové komory po výměně extrudéru.

Protože retrakce pro přepnutí extrudéru je delší, lze toto nastavení konfigurovat odděleně od [rychlosti běžných retrakcí](../travel/retraction_prime_speed.md). Zvýšení nastavení může snížit prosakování, ale má šanci obrousit vlákno, což může způsobit, že podavač ztratí přilnavost k vláknu.