X-Position Extruder-Einzug
====
Einige Drucker können den Extrusionsprozess vor dem Drucken mit einem speziellen G-Code-Befehl (G280) vorbereiten. Diese Einstellung in Verbindung mit der Einstellung [Y-Position Extruder-Einzug](extruder_prime_pos_y.md) legt fest, wo dieses Einzug ausgeführt wird. Diese Einstellung definiert die X-Koordinate.

Diese Koordinaten sind im G-Code-Koordinatensystem, das sich von dem Koordinatensystem unterscheidet, das Cura verwendet, um die Platzierung der Objekte anzuzeigen.

Cura zeigt die Stelle, an der die Vorbereitung stattfindet, mit einem kleinen Kreis auf der Bauplatte an. Es ist nicht erlaubt, dort Objekte zu drucken.