Úhel vyrovnání bleskové výplně
====
Toto nastavení určuje, jak strmě může vzor bleskové výplně vnitřně přesahovat.

Blesková výplň vytváří v místech, kde je třeba podepřít horní část tisku, charakteristické klikaté linie podobné bleskům, ale jejich tisk trvá dlouho kvůli ostrým rohům linií. Proto se dole pokusí tyto zubaté linie narovnat, aby se zkrátila doba tisku. Toto narovnání způsobuje převisy. Nastavení určuje, jak velký převis je povolen.

![Při úhlu 40° se výplňové linie rychle sbíhají do přímek](../../../articles/images/lightning_infill_straightening_angle_40.png)
![Při úhlu 10° již nejsou ve výplni žádné strmé převisy](../../../articles/images/lightning_infill_straightening_angle_10.png)

Rychlé narovnání (zvýšený převis) poněkud zkracuje dobu tisku, ale také snižuje spolehlivost tisku, zejména při tenké šířce linie. Pokud je přesah příliš strmý, dochází k rozdělení vrstvy. Rozštěpení bude na vnitřní straně tisku a často nebude představovat problém, ale může vést k tomu, že tato část výplně zcela selže, což má za následek, že část horní strany nebude podepřena. To se pak projeví jako drsná skvrna nebo polštářek na horní straně, v horším případě dokonce jako změť rozházeného plastu.