Zrychlení tisku základní vrstvy raftu
====
Toto nastavení konfiguruje hodnotu zrychlení tiskové hlavy během tisku základní vrstvy raftu. Zrychlení během tisku základní vrstvy raftu může být konfigurováno odděleně od zrychlení střední a horní vrstvy.

![Kde je umístěna základní vrstva raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Protože raft obvykle sestává z dlouhých úseček, zvyšující se zrychlení má obvykle velmi malý dopad na dobu tisku. Zvýšení zrychlení však ušetří trochu času, když prochází rohy na konci linií.

Zvýšení hodnoty zrychlení způsobí, že tiskárna při tisku základní vrstvy raftu více vibruje. To mírně zvyšuje riziko vytažení raftu ze tiskové podložky.