Débit du support
====
Ce réglage permet d'ajuster le débit pour les supports uniquement. Le débit du support peut être réglé séparément du débit du reste de l'impression.

Le réglage du débit pendant le support est une méthode de gestion de l'espacement pour régler les problèmes de débit d'extrusion ou d'adhérence entre le support et l'impression. Le même effet peut être obtenu en ajustant la [largeur de ligne](../resolution/support_line_width.md) ou [interligne](../support/support_line_distance.md) du support, mais l'ajustement du débit peut être plus intuitif.

S'il y a un problème de vitesse d'extrusion ou de résistance uniquement pendant la création des supports, il est préférable d'examiner les [vitesses d'impression](../speed/speed_support.md) et la [température](material_print_temperature.md). Peut-être que la différence de débit entre le support et les autres structures est trop importante pour être correctement extrudée. Un autre problème courant concernant le débit du support est qu'il y a trop de croisements dans le [modèle de support](../support/support_pattern.md). Il pourrait être utile de choisir un modèle qui ne se croise pas lui-même, comme Gyroïde ou Zigzag.
