Angle de la buse
====
Ce réglage contient une mesure de l'angle de l'extrémité de la buse, en degrés. Un angle plus faible signifie que la pointe est très pointue. Un angle plus élevé signifie que la pointe est tronquée.

![Dimensions de la tête d'impression](../images/head_dimensions_fr.svg)

Cet angle est utilisé pour déterminer le dégagement entre des montants adjacents lors de l'utilisation de [Impression filaire](../experimental/wireframe_enabled.md). Si la buse est très courte, les montants verticaux doivent être très espacés afin d'éviter que la buse ne heurte d'autres montants.

*Comme il s'agit d'un réglage de la machine, ce réglage n'est normalement pas visible dans la liste des réglages.*
