Výchozí ryv (jerk) X-Y
====
Toto nastavení udává hodnotu ryvu (jerku), kterou váš firmware používá pro směr X a Y, pokud Cura [ryv (jerk) neovládá](../speed/jerk_enabled.md).

Cura předpokládá, že váš firmware používá stejnou velikost ryvu (jerku) pro směr X a Y, ale tato hodnota ryvu (jerku) se může lišit pro směr Z a pro podavač.

Slouží k získání správných odhadů času tisku, pokud Cura ryv (jerk) neřídí. Celý tisk bude poté používat stejnou velikost ryvu (jerku).

**Protože se jedná o nastavení stroje, není toto nastavení normálně v seznamu nastavení viditelné.**