Température d’impression initiale
====
Après avoir été mise en veille pendant que différentes extrudeuses ont imprimé, la buse démarre à une température légèrement inférieure. Elle se réchauffe ensuite immédiatement pour atteindre la température d'impression ordinaire une fois que l'impression a commencé.

![L'interrupteur de l'extrudeuse se produit à une température légèrement inférieure à la température d'impression normale](../images/temperature_regulation_fr.svg)

Le redémarrage de l'impression à une température légèrement inférieure réduit la quantité de suintement lorsque la buse est en attente. Après tout, la plupart des suintements se produisent lorsque la buse est à sa température la plus élevée. En effet, si l'on abaisse cette température, la buse commence à imprimer à une température légèrement plus basse, de sorte que le suintement se produit pendant l'impression, au moment où on le souhaite vraiment.
