Saccade des bas de support
====
Ce réglage détermine la vitesse à laquelle la buse peut passer dans les coins tout en imprimant les bas de support. Il peut être configuré séparément des plafonds de support.

Alors que le plafond de support est essentiel à la fois pour la cicatrisation et pour la qualité du surplomb, le bas de support n'affecte que la cicatrisation. Il n'a aucune incidence sur la qualité du surplomb car le modèle ne repose pas sur lui, mais seulement sur le support. Cela vous permet d'imprimer le bas de support avec un peu moins de soin que le plafond de support, pour gagner du temps d'impression.
