Activer le bouclier de suintage
====
Lors de l'impression avec plusieurs extrudeuses, les extrudeuses inactives contiennent parfois encore un peu de matière. Si les buses sont encore chaudes, cette matière a tendance à suinter. C'est le problème que le bouclier antifuite est censé éviter. Il s'agit d'une bordure autour de l'objet qui retient le suintement sous la buse.

![Le bouclier antifuite est imprimé avec la première extrudeuse d'une couche, ce qui provoque une alternance de motifs si l'impression se fait avec deux extrudeuses](../../../articles/images/ooze_shield.png)
![Certains paramètres peuvent être ajustés pour le bouclier anti-fuite](../images/ooze_shield_fr.svg)

Le bouclier antifuite s'imprimera jusqu'à la hauteur du commutateur le plus élevé de l'extrudeuse. Au-delà de cette hauteur, aucune buse ne sera déplacée dans l'impression après avoir été en mode veille, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'imprimer un bouclier antifuite. La bouclier de protection contre le suintement sera imprimée avec l'extrudeuse qui démarre sur une couche. Cette extrudeuse alternera chaque couche, ce qui est dangereux lorsque l'on travaille avec deux matériaux différents qui ne collent pas bien l'un à l'autre. Cependant, l'impression ultérieure, lorsque l'autre extrudeuse s'active, détruit en grande partie l'effet du bouclier antifuite.

Le bouclier de suintement est suffisamment fin pour se casser ou se couper facilement, et garde sa distance par rapport à votre modèle afin de pouvoir l'enlever sans laisser de cicatrices sur la surface.
