Ryv (jerk) rozhraní podpěry
====
Toto nastavení určuje rychlost, jakou může tryska procházet rohy během tisku rozhraní podpěry. Lze ho nakonfigurovat odděleně od hlavní části podpěry.

Normálně lze rozhraní podpěry tisknout s poměrně velkými hodnotami ryvu (jerku), protože nezáleží na tom, zda v rozhraní dochází ke zvlnění nebo že je rychlost vytlačování nepravidelná. Rozhraní podpěry je však umístěno docela blízko skutečnému tisku a určuje, jak se podpěra k objektu připojuje. Pokud je rozhraní kvůli vibracím nepřesně vytištěno, může to vést ke zjizvení, protože podpěra se k tisku připojuje příliš dobře nebo špatné převisy, pokud existuje příliš velká mezera mezi podpěrou a modelem. To může být důvod k tomu, aby se nastavení ryvu (jerku) rozhraní podpěry mírně snížilo než během tisku zbytku podpěry.