Débit du dessus/dessous
====
Ce réglage ajuste le débit pour le haut et le bas seulement. Le débit pour le haut et le bas peut être réglé séparément du débit du reste de l'impression.

Le réglage du débit pour le haut et le bas est une méthode d'arrêt de l'espace pour régler les problèmes de débit d'extrusion ou de manque d'étanchéité.

S'il y a un problème de vitesse d'extrusion uniquement pendant l'impression de la face supérieure, il est préférable de regarder la [densité de remplissage](../infill/infill_sparse_density.md) et le [motif](../infill/infill_pattern.md) ou peut-être le [remplissage progressif](../infill/gradual_infill_steps.md), afin de réduire la distance que la face supérieure doit couvrir. S'il y a un problème de vitesse d'extrusion uniquement lors de l'impression de la face inférieure, vérifiez la [densité](../support/support_infill_rate.md), [motif](../support/support_pattern.md) et [remplissage progressif](../support/gradual_support_infill_steps.md) pour le support. La température et la vitesse d'impression sont également des facteurs importants pour obtenir une bonne extrusion régulière.

Si le haut ou le bas n'est pas étanche, il est préférable de régler la température. Il faut éviter les coussins, mais si la température est trop basse, vous constaterez une sous-extrusion.
