Šířka odstranění dolního pláště
====
Odstraní tenké části úplně vyplněných dolních vrstev a místo toho je vytiskněte s výplní. To šetří čas a tiskový materiál.

V případě strmých povrchů jsou spodní vrstvy často velmi tenké. Není to nutné, protože vodorovná pevnost stěn je více než dostatečná, pokud je povrch téměř zcela svislý.

![Před odstraněním](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Po odstranění](../../../articles/images/skin_preshrink_shrunk.png)

Pokud má spodní strana vašeho modelu velmi strmý sklon, je plášť velmi tenký. V tomto bodě je horizontální [tloušťka stěny](../shell/wall_thickness.md) faktorem, který nejvíce přispívá k pevnosti skořepiny. Protože tloušťka stěn musí být již fixována tak, aby byla pevnost dostatečná, není výhodné přidávat k ní více materiálu. Vynecháním tohoto materiálu na plášti ušetří spoustu tiskového času.

Pokud toto nastavení příliš zvětšíte, riskujete otevření malých otvorů na spodní straně, protože se místo pláštěm zaplní vyplní.