Rozteč středových linií raftu
====
Toto nastavení upravuje vzdálenost mezi sousedními liniemi ve střední <!--if cura_version<5.0:vrstvě--><!--if cura_version>=5.0-->vrstvách<!--endif--> raftu. Je to podobné nastavení parametru [Vzdálenost linií výplně](../infill/infill_line_distance.md). Hlavním cílem je upravit tuhost raftu a kvalitu podpěry horní vrstvy.

![Rozměry související s raftem](../images/raft_dimensions_cs.svg)

Pokud jsou linie rozmístěny daleko od sebe, zkracuje se doba tisku raftu. Rovněž usnadňují ohýbání voru, což umožňuje jeho snadnější odlomení. Pokud jsou však linie rozmístěny velmi daleko od sebe, nebudou horní vrstvy raftu dobře podpírány. Díky tomu je povrch raftu nerovnoměrný, což snižuje přilnavost mezi raftem a modelem, ale také zhorší kvalitu spodní strany modelu.