Vitesse de rétraction primaire
====
Ce paramètre configure la vitesse à laquelle le matériau est amorcé après la procédure d'essuyage. Il peut être configuré séparément de la [vitesse d'amorçage de la rétraction](../travel/retraction_prime_speed.md).

Un amorçage plus lent peut provoquer l'apparition d'une petite tache à l'endroit où la buse atterrit après la procédure d'essuyage. Cependant, un amorçage plus lent peut être nécessaire pour que le matériau s'écoule correctement après une rétraction plus longue pour la procédure d'essuyage.
