Ungleichmäßige Außenhaut
====
Wenn Sie mit ungleichmäßige Außenhaut drucken, wird die Oberfläche an den Seiten des Drucks absichtlich rau gemacht. Dadurch erhält der Druck eine Art Textur.

<!--screenshot {
"image_path": "magic_fuzzy_skin_enabled.png",
"models": [{"script": "hexasphericon.scad"}],
"camera_position": [-61, 112, 136],
"settings": {
    "magic_fuzzy_skin_enabled": true
},
"colours": 32
}-->
![Die Wände sehen in Curas Schichtansicht unruhig aus](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_enabled.png)
![Das Druckergebnis weist eine raue Textur auf](../../../articles/images/magic_fuzzy_skin_photo.jpg)

Dieser Modus fügt der äußeren Wand ein zufälliges Zittern hinzu. Der Druckkopf vibriert zufällig, während er die äußere Wand druckt. Dies führt dazu, dass sich die Oberfläche rau anfühlt. Die Oberfläche wird nur an den Seiten des Drucks ungleichmäßig gemacht. Die Oberseite wird nicht ungleichmäßig.

Durch die ungleichmäßig ist die Maßhaltigkeit nicht mehr gegeben. Der Druck wird mit Sicherheit größer sein als das Originalmodell. Die ungleichmäßige Außenhaut führt außerdem dazu, dass der Druck länger dauert, da der Druckkopf beim Drucken der Außenwand stark beschleunigt wird.