Maximale Geschwindigkeit für Flussausgleich
====
Wenn die Einstellung [Ausgleich des Filamentflusses](speed_equalize_flow_enabled.md) aktiviert ist, passt die Technik zum Füllen kleiner Lücken ihre Geschwindigkeit so an, dass die Fließgeschwindigkeit aus der Düse gleich der Außenhaut ist, auch wenn die Linien viel dünner sind.

Ein Problem dabei ist, dass sehr dünne Linien zu extrem hohen Geschwindigkeiten führen können. Solche Geschwindigkeiten können vom Drucker nicht erreicht werden, was zu verlorenen Schritten und schließlich zu einer Schichtverschiebung führt. Mit dieser Einstellung werden diese Geschwindigkeiten auf ein Maximum begrenzt.

Da kleine Lücken von Natur aus klein sind, sind auch die Linien, die bei diesen hohen Geschwindigkeiten gezogen werden, meist kurz. Dies bedeutet, dass die Düse aufgrund von Beschleunigungsgrenzen ohnehin nicht in der Lage sein wird, die hohen Geschwindigkeiten zu erreichen. Diese Einstellung wirkt sich normalerweise nur auf gerade mechanische Drucke aus, bei denen die Lückenfülltechnik lange gerade Schlitze zwischen zwei Wänden auffüllt, die für die Düse zu klein sind, um zu drucken.