Obere Dicke
====
Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie dick die feste Oberseite des Drucks sein soll. Diese feste Schicht wird anstelle der geringen Füllung gedruckt. Sie dient dazu, die Oberseite zu schließen.

<!--screenshot {
"image_path": "top_bottom_thickness_0.8.png",
"models": [{"script": "stamp.scad"}],
"camera_position": [0, 203, 30],
"settings": {
    "wall_line_count": 0,
    "top_bottom_thickness": 0.8
},
"colours": 64
}-->

![Gewöhnliche Dicke der Oberseite](../../../articles/images/top_bottom_thickness_0.8.png)
![Deutlich erhöhte Dicke](../../../articles/images/top_thickness.png)

Eine dickere Oberseite hat mehrere Auswirkungen, die sich positiv auf die Qualität der Oberfläche auswirken, aber nachteilig auf die Produktivität.
* Ihr Teil wird stabiler sein. Eine dickere Oberseite bedeutet, dass ein kleinerer Teil Ihres Drucks mit weniger Füllung gefüllt wird. Stattdessen wird er vollständig ausgefüllt.
* Die Oberseite wird glatter sein. Eventuelle Unebenheiten in der Außenhaut werden durch die zusätzlichen Schichten geglättet.
* Es ist wahrscheinlicher, dass Ihr Modell wasserdicht ist. Eine dickere Oberseite bietet mehr Schichten, die das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten verhindern, da mehr Schichten vollständig gefüllt sind.
* Ihr Druck wird mehr Material verbrauchen, da mehr Schichten vollständig gefüllt sind.
* Der Druck dauert länger, da mehr Material aufgetragen werden muss und diese Schichten normalerweise langsamer gedruckt werden als die Füllung.