Geschwindigkeit der Bewegung für die erste Schicht
====
Diese Einstellung steuert, wie schnell die Düse in verschiedene Richtungen beschleunigt, während sie während der ersten Schicht. Die Beschleunigung während der Bewegung in der ersten Schicht kann auf eine andere Geschwindigkeit eingestellt werden als die Bewegung im Rest des Drucks oder die Extrusionsbewegungen der ersten Schicht.

Das Drucken mit hohen Beschleunigungsraten kann zu Vibrationen führen, die durch den Drucker übertragen werden. Diese Vibrationen können insbesondere dazu führen, dass die Bauplatte auf- und abschwingt, was dazu führen kann, dass die Düse auf die Bauplatte trifft und den Drucker beschädigt. Die Vibrationen können auch nach der Bewegung während der Extrusion anhalten, was sich nachteilig auf die Haftung zwischen Modell und Bauplatte auswirkt. Eine geringere Beschleunigung der Bewegungen während der ersten Schicht im Vergleich zu anderen Schichten kann diese Auswirkungen verhindern. Um Zeit zu sparen, kann die Beschleunigung während der Bewegung in der ersten Schicht jedoch immer noch höher sein als während der Extrusionsbewegungen der ersten Schicht, da Vibrationen normalerweise nur während der Extrusion ein Problem darstellen.