Rychlost retrakce a plnění pro otírání
====
Tento parametr konfiguruje rychlost, při které je materiál stažen a navrácen pro proces otírání. Lze ji nakonfigurovat odděleně od běžné [rychlosti retrakce a plnění](../travel/retraction_speed.md).

Protože jakýkoli materiál, který během tohoto postupu otírání vytéká z trysky, bude přesto setřen, může být rychlost retrakce pro tento postup poněkud snížena ve srovnání se zbytkem tisku. Tím se snižuje opotřebení vlákna.