Rychlost tisku základní vrstvy raftu
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost, při které je tištěna základní vrstva raftu. Rychlost základní vrstvy může být konfigurována odděleně od rychlosti horní a střední vrstvy.

![Kde je umístěna základní vrstva raftu](../images/raft_dimensions_simplified_cs.svg)

Pomalejší tisk základní vrstvy umožňuje snadnější tok materiálu. Tím se zvětšuje kontaktní plocha mezi raftem a podložkou tisku, což umožňuje lepší přilnutí ke tiskové podložce. Udržováním materiálu déle horkým se plast také žíhá, což snižuje vnitřní napětí. Tyto dva efekty snižují deformaci. Základní vrstva se obvykle tiskne pomaleji než ostatní. Pokud je rychlost tisku základní vrstvy příliš nízká, bude samozřejmě tisk trvat déle.

Při použití raftu se [rychlost tisku počáteční vrstvy](../speed/speed_print_layer_0.md) použije na počáteční vrstvu modelu, nikoli na počáteční vrstvu raftu. Přesuny uvnitř raftu budou běžnou [rychlostí přesunu](../speed/speed_travel.md).