Einzugsgeschwindigkeit
====
Dies ist die Geschwindigkeit, mit der das Material aus der Düse herausgezogen und wieder hineingeschoben wird, wenn es eingezogen wurde.

In der Regel sollten Sie diese Geschwindigkeit so hoch wie möglich einstellen, ohne das Material am Feeder zu beschädigen. Wenn Sie das Filament mit höherer Geschwindigkeit bewegen, steht die Düse kürzer still, wodurch sich die Größe des Blob an der Stelle, an der das Material bewegt wird, verringert und sich die Druckzeit leicht verkürzt.


Wenn die Geschwindigkeit jedoch zu hoch eingestellt ist, ist die vom Feederrad ausgeübte Kraft so hoch, dass das Feederrad beginnt, das Filament zu beschädigen. Dies verringert die Erfolgschancen für den Druck.