Max. Kammentfernung ohne Einziehen
====
Normalerweise sind Einzüge unnötig, wenn die Düse nur durch das Innere des Modells fährt. Alle Fäden, die die Düse hinterlässt, befinden sich ohnehin auf der Innenseite, wo sie nicht sichtbar sind. Wenn die Fahrwege jedoch sehr groß sind, kann sich der Materialverlust durch das Stringing als Unterextrusion in dem, was anschließend gedruckt wird, bemerkbar machen.

Mit dieser Einstellung können Sie daher eine Entfernung von Fahrwegen wählen, über die hinaus der Fahrweg ohnehin eingezogen wird, auch wenn keine Wände überquert werden. Dies führt zu mehr Einzügen, die das Filament verschleißen und den Druck verlangsamen können, aber es kann eine Unterextrusion an einigen Stellen verhindern.