Rychlost přesunu
====
Toto nastavení konfiguruje rychlost, jakou se tisková hlava pohybuje, když nevytlačuje žádný materiál.

![Různé struktury tištěné různými rychlostmi](../../../articles/images/speed_difference.png)

Rychlost přesunu je obecně mnohem vyšší než jakékoli jiné nastavení rychlosti. Zvýšení rychlosti přesunu má zejména následující efekty:
* Vyšší rychlost přesunu může mírně zkrátit dobu tisku.
* Sníží dobu, po kterou vlákno musí projít materiál, což bude poskytovat čistější části s menší kapkami kvůli výtoku.
* Zvýšení rychlosti však má také za následek větší vibraci tiskárny, což zvyšuje zvlnění. Tento jev lze snížit pomocí Z-skoků, ale Z-skok často trvá déle, než je možné dosáhnout zvýšením rychlosti přesunu.
* Zvýšení rychlosti zvyšuje riziko převrácení tisku, zejména pokud je deaktivováno [objíždění](../travel/retraction_combing.md).
* Když dosáhnou extrémních rychlostí, mohou motory tiskárny také ztratit určité kroky, což způsobí posun vrstev.

**Rychlost přesunu má na celkový čas tisku menší vliv, než si většina lidí myslí. Čas přesunu je obvykle jen malý zlomek celkové doby tisku a dosažení vysokých rychlostí trvá dlouho, což je omezeno hlavně zrychlením než maximální rychlostí.**