Oberfläche Außenhaut Linienbreite
====
Mit der Einstellung [Oberfläche Außenhaut Schichten](../top_bottom/roofing_layer_count.md) können einige Schichten ganz oben eine andere Strichstärke erhalten als die tieferen Schichten der Außenhaut.

Die Außenhaut auf der Oberseite des gedruckten Teils erfüllt mehrere Funktionen. Vor allem muss sie die Löcher auf der Oberseite schließen, die durch die Füllung entstanden sind, und sie verleiht dem Teil eine große Festigkeit. Abgesehen davon sollte sie im Idealfall noch schön glatt aussehen. Das Verringern der [Breite der oberen/unteren Linie](../resolution/skin_line_width.md) kann dazu dienen, eine glattere Oberfläche zu erzeugen, führt aber dazu, dass das Drucken viel mehr Zeit benötigt. Mit dieser Einstellung lässt sich eine glatte Oberfläche mit sehr dünnen Linien erzeugen, ohne dass der Rest der Ober- und Unterseite mit der gleichen Linienbreite gedruckt werden muss. Dadurch wird die Druckzeit weniger stark beeinträchtigt.

Verringern Sie die Linienbreite der Außenhaut auf der Oberseite, um eine glattere Oberfläche auf der Oberseite Ihres Drucks zu erzielen. Dadurch wird der Druck allerdings etwas länger dauern.

Wenn Sie die Linienbreite zu stark verringern, kann es zu Unterbrechungen im Materialfluss kommen, wenn die Mindestdurchflussmenge aus der Düse unterschritten wird. Dies führt dazu, dass das Material beim Ausfließen aus der Düse Tropfen bildet und die Oberseite pockenartig und underextrudiert wird.

Diese Technik ähnelt dem [Glätten](../top_bottom/ironing_enabled.md). Beim Bügeln wird jedoch ein zusätzlicher Durchgang auf derselben Schicht mit sehr dünnen Linien durchgeführt und es werden nur winzige Mengen extrudiert. Bei dieser Einstellung werden die dünnen Linien in einer eigenen Schicht statt in der Außenhaut gezeichnet. Glätten führt (absichtlich) zu Überextrusion. Bei dieser Einstellung ist das nicht der Fall.