Unterstützte Lüfterdrehzahl für Außenhaut
====
Mit dieser Einstellung wird die Lüftergeschwindigkeit konfiguriert, während die Außenhaut gedruckt wird, die auf dem Support aufliegt.

Wenn das Modell einen Überhang hat, sollte dieser unterstützt werden. Der Teil, der gestützt wird, sollte auf dem Support aufliegen, aber nicht an ihm kleben. Wenn das Material zu heiß ist, gibt es stark nach und lehnt sich stark an den Support an. Dadurch klebt es zu sehr an der Stütze und die Genauigkeit des Überhangs wird ebenfalls beeinträchtigt. Mit dieser Einstellung können Sie die Lüftergeschwindigkeit für Teile erhöhen, bei denen das Modell auf dem Support aufliegt. Dadurch kühlt das Material schneller ab, wodurch das Modell weniger am Support klebt und die Qualität der Überhänge verbessert wird.

Für Teile des Überhangs, die nicht unterstützt werden, gibt es eine ähnliche Funktion, wenn die [Brückeneinstellungen](../experimental/bridge_settings_enabled.md) aktiviert sind.