Tloušťka rozhraní podpěry
====
Tento parametr definuje tloušťku vrstvy rozhraní mezi podpěrou a modelem.

Silnější rozhraní snižuje úspory, které by byly dosaženy použitím rozhraní podpěry, namísto tisku celé podpěry při zvýšené hustotě.

Zvyšuje však také účinnost rozhraní. Když je řídká výplň přemostěna liniemi rozhraní, linie rozhraní se trochu prohýbají. Vytvořením několika vrstev rozhraní lze toto prověšení snížit, čímž se oblasti rozhraní podpěry stanou pravidelnějšími. Plocha převisu je tedy pravidelnější.