Breite für das Entfernen der Außenhaut unten
====
Entfernt dünne Teile von vollständig gefüllten unteren Schichten und druckt sie stattdessen mit einer Füllung. Dies spart Druckzeit und Material.

Bei schrägen Oberflächen werden die unteren Schichten oft sehr dünn. Sie sind aber nicht notwendig, da die horizontale Festigkeit der Wände mehr als ausreichend ist, wenn die Oberfläche fast vollständig senkrecht ist.

![Vor dem Entfernen](../../../articles/images/skin_preshrink_original.png)
![Nach dem Entfernen](../../../articles/images/skin_preshrink_shrunk.png)

Wenn die Unterseite Ihres Modells sehr steil abfällt, wird die Außenhaut sehr dünn. An diesem Punkt ist die horizontale [Wandstärke](../shell/wall_thickness.md) der wichtigste Faktor für die Festigkeit der Außenhaut. Da die Wandstärke bereits so eingestellt sein sollte, dass die Festigkeit ausreicht, lohnt es sich nicht, hier mehr Material hinzuzufügen. Das Weglassen dieses Außenhautmaterials spart viel Druckzeit.

Wird diese Einstellung zu stark erhöht, kann dies dazu führen, dass die Unterseite kleiner Teile offen ist, weil sie mit Füllmaterial statt mit Außenhaut gefüllt wird.