Accélération de la jupe/bordure
====
Ce réglage contrôle la vitesse à laquelle la buse accélère dans différentes directions pendant l'impression de la jupe ou du bord. L'accélération pendant l'impression de la jupe ou du bord peut être réglée à une vitesse différente de celle du reste de l'impression. Même si la jupe et le bord sont toujours exclusifs à la couche initiale, ce paramètre remplace le paramètre [Accélération de l'impression de la couche initiale](acceleration_print_layer_0.md). Ils sont imprimés en utilisant l'accélération déterminée avec ce paramètre, et non le paramètre pour la couche initiale en général.

Le bord est crucial pour l'adhérence du lit, donc la réduction des taux d'accélération pendant l'impression du bord peut réduire les vibrations pendant l'impression du bord, puis améliorer l'adhérence du bord au plateau d'impression, augmentant l'efficacité du bord pour un coût de temps d'impression mineur.

L'effet de l'accélération sur le bord et la jupe est généralement très faible, car il s'agit de lignes aux courbes douces. L'accélération est souvent complètement prise en charge par le paramètre [Saccade de la jupe/bordure](jerk_skirt_brim.md).
