Distance de détour max. sans rétraction
====
Normalement, les rétractions sont inutiles si la buse ne se déplace qu'à l'intérieur du modèle. Toute filasse que la buse laisse dans son sillage se trouvera de toute façon à l'intérieur, où elle est invisible. Cependant, si les déplacements sont très importants, la matière perdue de la filasse peut se manifester par une sous-extrusion dans ce qui est imprimé par la suite.

C'est pourquoi ce réglage vous permet de choisir une distance de déplacement, au-delà de laquelle le déplacement sera de toute façon rétracté, même si aucune paroi n'est traversée. Cela provoque davantage de rétractions qui peuvent user le filament et ralentir l'impression, mais cela peut empêcher une certaine sous-extrusion par endroits.
